Data Processing Shift by immediate shifter: Rd= Rn OPDODE Rm shifted imm times

Rm entra a ALU\_A SELECT2=000b SELECT4=001b

Rn entra a ALU\_B SELECT1=000b SELECT5=000b

Shift: SELECT7=00b

SELECT8=00b SELECT9=00b

Rd se escribe @3 por lo tanto SELECT6=010b

Stage2 prender el Register File